**PROCESO DE CONFECCIÓN CHAQUETA REF 2**

1. Cerrar ribetes con alma.
2. Hacer el bolsillo de ribete en delantero según marcas o gusto.
3. Unir mangas en corte ranglan en delantero y espalda y pespuntar a 3/16.
4. Cerrar costados a tonos.
5. Unir capota de tela y forro con falso capota.
6. Montar capota a chaqueta.
7. En forro:
   1. Unir falsos en delantero y cogotera espalda con marquilla y pespuntar a nit.
   2. Montar mangas de forro.
   3. Cerrar forro costado.
8. Montar cuello de hydrotech a la chaqueta de forro.
9. Confeccionar el tapabocas de preferencia y pegar velcro en tapabocas.
10. Poner ojaletes en capota y pasar cordón con punteras.
11. Pespunte de descargue en capota.
12. Pegar velcro en capota.
13. Asegurar chaqueta en interior.
14. Asegurar con costura en plana puños y ruedo.
15. Poner sesgo elástico en puños y base.
16. Confeccionar la cartuchera para guardar la chaqueta.